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PRESSEMITTEILUNG 
Der deutsche Ingenieur Rainer Marquardt erhält in Berlin den Lebenswerk-Preis des Europäischen Erfinderpreises 2026

· Das europäische Patentamt würdigte das Wirken von Professor Rainer Marquardt bei der Erfindung und Entwicklung des modularen Mehrpunkt-Converters – ein Durchbruch auf dem Gebiet der Leistungselektronik
· Seine Erfindungen öffneten den Hochleistungsbereich – bis in den Gigawatt-Bereich – für die elektronisch regelbare Energieflusssteuerung und Umwandlung bei höchster Effizienz und Zuverlässigkeit  
· Diese Technologie ist inzwischen weltweiter Standard in modernen Stromnetzen – sie wird u.a.  bei der Integration von Off-Shore-Windenergie und der Gleichstrom-Fernübertragung elektrischer Energie eingesetzt 
Munich, 2 Juli 2026 – Für seine herausragenden Arbeiten im Bereich der Leistungselektronik und Netzinfrastruktur hat das Europäische Patentamt (EPA) Rainer Marquardt als Gewinner in der Kategorie “Lebenswerk” des Europäischen Erfinderpreises 2026 gekürt. Das EPA ehrte ihn während einer feierlichen Preisverleihung, bei der auch die Gewinner der vier weiteren Kategorien bekanntgegeben wurden:
· Industrie: Angeliki Triantafyllou (Griechenland/Schweden), enzymatisches Verfahren zur Herstellung von Hafergetränken
· KMU: Franck Zal (Frankreich) – Erschließung des therapeutischen Potenzials von Meereswürmern
· Forschung: Sir Adrian Hill (Irland, Vereinigtes Königreich) – hochwirksamer Malaria-Impfstoff 
· Nicht EPA-Länder: Yu Haijun und Xie Yinghao (China) für „Smart Battery Recycling“, die zudem den Publikumspreis erhielten, der sich aus einer öffentlichen Abstimmung und einem Jury-Voting zusammensetzt
„Mein Interesse an Physik und Elektronik begann schon früh, in der Schule. Für mich bot dies einen klaren und grundlegenden Weg, die Welt zu verstehen. Die Elektrotechnik verband meine wissenschaftlichen Interessen mit meiner Motivation, zum ‚Fortschritt in der realen Welt‘ beizutragen“, sagt Marquardt. „Im Studium wird nicht alles interessant sein – aber man muss sich trotzdem durcharbeiten. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie motiviert, und geben Sie niemals auf.“
Den Übergang zu flexibel steuerbaren und zuverlässigen Energienetzen vorantreiben  
Der notwendige Übergang von fossilen Energiequellen hin zu sauberer elektrischer Energie erfordert die Einführung elektrischer Systeme mit freizügiger Regelbarkeit und effizienter Leistungsumwandlung. Für das Stromnetz erfordert dies Converter, die steuerbare Blindleistung (STATCOM), steuerbare Wirkleistung (Batterie-Speicher) sowie in Zukunft auch große, steuerbare Gleichstromnetze (DC und HVDC) ermöglichen.  
Im ersten Jahrhundert der Elektrifizierung wurden viele potenzielle Anwendungen durch fehlende oder rudimentäre Steuerungsmethoden eingeschränkt, da elektronische Converter, die eine effiziente Steuerung ermöglichen, unbekannt oder noch nicht realisierbar waren. Dieser fundamentale Mangel wurde erst seit dem Beginn der 1980er Jahre durch die großen Fortschritte der Halbleitertechnologie und der elektronischen Systeme gemindert. Für zahlreiche wichtige Anwendungen, wie u.a. elektrische Hochgeschwindigkeitszüge, elektrische Autos, Industrieantriebe, Stromversorgungen für Computer, wurden technisch und industriell gut realisierbare Converter verfügbar.  
Für die zukünftig wichtigen Anwendungen im Hochleistungsbereich erschienen geeignete Converter jedoch weiterhin sehr weit entfernt von der technischen und industriellen Realisierbarkeit, weil die notwendigen Bedingungen für Energienetz-Anwendungen fehlten: Sehr hohe Leistungen bis in den Gigawatt-Bereich, in Kombination mit extrem hohen Anforderungen bezüglich Zuverlässigkeit, Funktionssicherheit und Effizienz. Professor Marquardt hat diese Anforderungen frühzeitig erkannt und sie in den Mittelpunkt seiner Arbeiten an der Universität gestellt.  
Ein Meilenstein moderner elektrischer Energiesysteme 
Um das Jahr 2000, als Professor Marquardt begann über den Modular Multilevel Converter (MMC) nachzudenken, war die Leistungselektronik bereits sehr ausgereift und für viele Anwendungen – von kleinen Leistungen bis zu mehreren Megawatt – gut geeignet. Digitale Regelungssysteme waren erfolgreich eingeführt worden und ermöglichten hohe Flexibilität sowie die wichtige digitale Schnittstelle zu übergeordneten Computern der Leittechnik. Für Anwendungen, welche eine höhere Leistung erforderten, bestand die übliche Lösung darin, mehrere Standardumrichter mit je einem eigenen, netzseitigen Transformator einzusetzen.  
Professor Marquardt war jedoch überzeugt, dass eine wesentlich bessere Lösung möglich sein musste. Es sollte ein frei skalierbares Konzept sein, das ohne zusätzliche Transformatoren auskommt und keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der erreichbaren Leistungen, Spannungen oder der Funktionalität aufweist. Um eine einfache industrielle Realisierung zu ermöglichen, musste das Konzept streng modular sein und auf neuartigen “Bausteinen” basieren, die er “Submodule” nannte.
Modulare Realisierungen von  Standardumrichtern waren bereits vor dem Jahr 2000 mehrfach vorgeschlagen worden. Die Aufteilung der bekannten Standardumrichter in einzelne “Bausteine” führte jedoch immer zu sehr vielen, technisch komplexen Schnittstellen zwischen den Bausteinen, so dass für die angestrebten hohen Leistungen keine realen Fortschritte gemacht wurden. Die Submodule mussten daher technisch sehr einfache Schnittstellen aufweisen. Professor Marquardt gelang es, die neuartigen Submodule so zu gestalten, dass nur ein Glasfaserkabel für die Kommunikation und zwei weitere elektrische Kabel erforderlich wurden, die niederfrequente Ströme führen. Dadurch ergab sich ein weiterer praktischer Vorteil für die Realisierung großer Converter: Die Submodule eines MMC konnten räumlich freizügig in nahezu jeder geometrischen Konfiguration angeordnet werden.
In der Retrospektive lässt sich ein MMC in folgender Weise vereinfacht erklären: Die Submodule erfüllen die Funktion steuerbarer Spannungsquellen. Diese lassen sich in beliebiger Anzahl in Serie schalten, um die Zweige eines beliebigen Converters zu bilden. Mittels einer ebenfalls beliebig wählbaren Anzahl derartiger Zweige lässt sich ein Converter mit beliebiger Spannung, Leistung und Funktion konfigurieren. Ein derartiger Converter (MMC) benötigt gemeinhin keinerlei passive Filter zur Reduktion elektromagnetischer Störungen, keinen zentralen DC-Kondensator und keine zusätzlichen Transformatoren zur Energieeinspeisung der Submodule.
Die innere Struktur des MMC sowie der Freiheitsgrad, jedes Submodul individuell zu steuern, ermöglicht, einen MMC nach Defekten in der Elektronik zuverlässig weiter zu betreiben sowie extrem hohe Wirkungsgrade über 99% zu erzielen. Das Entwicklungspotenzial des MMC ist auch künftig sehr hoch, da das Konzept sowohl von Fortschritten der digitalen Steuerungsmethoden, der Halbleiter und der internen Topologie der Submodule profitiert. 
Das Rückgrat zukünftiger Energiesysteme 
Rainer Marquardt studierte Nachrichtentechnik (elektronische Kommunikation) an der Universität Hannover und arbeitete anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Leistungselektronik, wo er seine Arbeit mit Auszeichnung abschloss und zum Dr.-Ing. promovierte. Danach arbeitete er bei der Siemens AG in Erlangen in der Forschung und Entwicklung moderner Drehstromantriebe und der Leistungselektronik. Im Jahr 2000 wechselte er als ordentlicher Professor an die Universität der Bundeswehr in München, um das “Institut für Leistungselektronik und Steuerungen” zu leiten. 
Dort richtete er die Forschung auf die zukünftigen Anforderungen der Leistungselektronik in Hochleistungs- und Netzanwendungen aus. Im Jahr 2001 meldete er das erste MMC-Patent an. Schon früh erkannte er das enorme Potential der Technologie als auch die erheblichen Hindernisse und Bedenken, die vor dem Einsatz von MMCs in industriellen Anwendungen überwunden werden mussten. Professor Marquardt arbeitete bei der Einführung der neuen Technologie viele Jahre mit Industriepartnern zusammen.
Einen Meilenstein erreichte die industrielle Einführung des MMC mit dem “Trans Bay Cable Project” in Kalifornien: Zwischen zwei MMC-Stationen (Pittsburg und San Francisco) wurde eine 400MW-Gleichstromverbindung mittels eines Seekabels installiert, die eine steuerbare Stromübertragung ermöglichte und zugleich ein Kohlekraftwerk ersetzte. Es folgten international eine Reihe weiterer, erfolgreicher Projekte, darunter das Nan`ao – Multiterminalnetz in China und die französisch-spanische INELFE – Verbindung, die eine steuerbare, bidirektionale Stromübertragung von zwei Gigawatt zwischen den beiden Ländern realisierte. Heute ist die MMC-Technologie unverzichtbar für moderne Energiesysteme und gewinnt zunehmend an Bedeutung für den Ausbau schnell wachsender Energie-Infrastrukturen, einschließlich neuer Rechenzentren. 
“Eine neue Idee zu entwickeln ist eine Sache. Sie in reale Anwendungen zu überführen, erfordert viel mehr Arbeit, viel mehr Ausdauer und viel mehr Geduld”, so Rainer Marquardt. “Wenn der Erfolg nicht garantiert scheint, werden nicht viele Menschen ihre Zeit investieren. Echter Fortschritt hängt oft von Menschen ab, die das Potenzial neuer Ideen erkennen können.”
Ab 2026 wird der Europäische Erfinderpreis alle zwei Jahre verliehen, wobei der Schwerpunkt der kommenden Ausgabe auf jungen Innovatoren unter 30 Jahren liegt, deren Erfindungen einen oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen betreffen. Eine unabhängige Jury aus ehemaligen Finalisten wird die eingereichten Beiträge bewerten und so einen fairen und fundierten Auswahlprozess gewährleisten, der den Innovationsgeist und die Leistungen der nächsten Generation von Erfindern würdigt. Die kommende Ausgabe des Young Inventors Prize (YIP) wird in Wien gefeiert. Die Nominierungsfrist für alle Technologiefelder läuft ab heute bis Ende September.
Weitere Informationen über die Geschichte des Erfinders und die Auswirkungen seiner Arbeit finden Sie hier.
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Über den Europäischen Erfinderpreis 
Der Europäische Erfinderpreis ist einer der renommiertesten Innovationspreise Europas. Er wurde 2006 vom EPA ins Leben gerufen und würdigt Einzelpersonen oder Teams, die mit ihren wegweisenden Erfindungen Antworten auf einige der größten Herausforderungen unserer Zeit geben. Die Mitglieder der Jury für den Europäischen Erfinderpreis sind allesamt ehemalige Finalistinnen und Finalisten. Bei der Bewertung der Vorschläge stützt sich die unabhängige Jury auf ihre Expertise in den Bereichen Technik, Geschäftswelt und geistiges Eigentum. Alle Erfinder/innen müssen ein europäisches Patent für ihre Erfindung erhalten haben. Hier erfahren sie mehr über die verschiedenen Kategorien, Preise, Auswahlkriterien und den Livestream der Preisverleihung am 2. Juli in Berlin.    

Über das EPA 
Mit 6 300 Beschäftigten ist das Europäische Patentamt (EPA) eine der größten Behörden in Europa. Das EPA, das seinen Hauptsitz in München sowie Niederlassungen in Berlin, Brüssel, Den Haag und Wien hat, wurde mit dem Ziel gegründet, die Zusammenarbeit zwischen den Staaten Europas auf dem Gebiet des Patentwesens zu stärken. Dank des zentralisierten Verfahrens vor dem EPA können Erfinderinnen und Erfinder hochwertigen Patentschutz in bis zu 46 Staaten erlangen, die zusammen einen Markt von rund 715  Millionen Menschen umfassen. Das EPA ist ferner weltweit führend in den Bereichen Patentinformation und Patentrecherche.
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